PrinterUtility帮助文档: 打印机配置

| PrinterUtility帮助文档 1.1.18

打印机配置

> 该部分主要包含以下功能：

1、设置打印机的打印设置； 2、USB类模式和API模式的切换； 3、查询固件版本号； 4、通过USB配置网口参数； 5、网络配置。

注意事项：

操作前，请确保已正确设置端口参数并已连接到打印机，否则禁止操作。端口设置请参考“ 端口设置 ”页面。

1. 以下介绍以BK-T680为例（不同打印机机型支持的打印设置不同）。

   - 第一步：进入打印机设置页面选择要设置的项
     - 程序启动连接设备后进入打印机设置界面。
     - 点击打印设置按钮。
   - 第二步：设置并保存打印机的设置 1）分别点击每一个下拉框选择想要做的打印设置，不同的打印机支持的打印设置不同：BTP-R990、BTP-R880NP、BTP-M300仅支持设置纸张类型和浓度；BT-T080支持不支持打印设置；BK-T680支持设置纸张类型、浓度、演示者模式和演示者等待时间。 2）单击左下角“+”按钮进入自定义打印机设置界面。界面分为三列，分别是设置项、指令和删除。点击加号图标即可添加自定义项，双击空白输入要设置的自定义打印机设置项的名称，再点击下一行的加号图标添加新行，用来设置选项名称和对应的指令。如果想删除某一项，直接点击第三列的减号图标即可。设置完成后点击右下角保存按钮，自定义设置的项就加载到打印机设置的界面上了。 3）单击右下角设置按钮保存当前打印设置。

2. usb模式切换

   - 1）点击按钮进入USB模式设置界面，若打印机当前的连接方式为USB，系统会显示当前连接的打印机USB模式，要切换另一种USB模式，点击切换按钮，待下方提示转换成功，随后重启打印机使转换生效即可；若打印机当前的连接方式为非USB，则不会显示USB模式，点击转换按钮弹出提示不支持。
   - 2)该功能只在USB通讯下有效，其他通讯时会提醒该功能不支持。
   - 3)当打印机支持CDC类模式。

3. 查询固件版本号

   - 1) 点击固件版本号按钮，在非并口和驱动连接打印机时，弹出显示当前连接的打印机的固件版本号；若当前打印机的连接方式为并口或驱动，则弹窗显示暂不支持。
4. 通过USB配置网口参数

   - 1）进入USB配置网口界面后，首先会从打印机中读取当前网口板的参数信息，并显示到界面中，第一页是点对点模式相关项，第二页是基站模式设置项。

   - 2）在Ad-Hoc模式下只能配置SSID和密码，点击设置后需重启打印机参数生效；在infrastructure模式下，所有参数皆可配置，同样的重启后参数生效。
   - 3）若勾选恢复默认，则所有设置项都恢复为默认出厂值。

   - 4）该功能只在USB通讯下有效，其他通讯时会提醒该功能不支持。

   - 5）所有嵌入式机型（如BK系列、BT系列打印机）不支持该功能，也会提醒该功能不支持。
5. 网络配置
   - 1）点击网络配置按钮，会启动BYNetConfig配置工具，该工具主要通过UDP 广播协议搜索和配置局域网内的网络接口设备，支持多网卡搜索，具体功能详见该工具帮助文档。

注意事项：

1. 打印机为BK-T680时，仅当演示者模式选择“演示者打开，收回”、“继续，收回（文件发送）”，“继续，收回（文件保留）”时，才可设置演示者等待时间。
2. 当您打印自己的样品时，打印机的设置可能无效。