PrinterUtility帮助文档: 代码页

| PrinterUtility帮助文档 1.1.18

代码页

> 该部分的主要功能是对代码页进行新建、打开、编辑、保存、下载、查询、打印等操作。

代码页包括以下九个功能：选择使能代码页；新建代码页；打开代码页；编辑代码页；保存代码页；下载代码页；查询已下载代码页的信息；清除已下载代码页；打印和设置默认代码页。

注意事项：

1. 操作前，请确保已正确设置端口参数并已连接到打印机，否则禁止操作。端口设置请参考“ 端口设置 ”页面。

- 使能代码页

  - 选择代码页类型
    - 代码页
    - 用户自定义字符
  - 使能代码页
- 新建代码页
  - 字符类型分别率
    - 9x10
    - 9x12
    - 9x17
    - 12x24
    - 13x24
    - 18x34
  - 针式打印机一般支持9x10和9x12热敏打印机：200dpi支持9x17和12x24,300dpi支持13x24和18x34。

- 打开代码页

- 编辑代码页

  - 首先打开代码页文件或者新建代码页文件
  - 选中某个字符
  - 编辑字符
- 保存代码页

- 下载代码页

  - 选择区域号
  - 选择代码号
  - 注意: 新版本的固件会忽略区域号。

- 查询已下载代码页的信息

  - 显示每个区域的信息包含代码号和字体号

- 清除已下载代码页

  - 清除已下载代码页并清空区域状态表格

- 打印和设置默认代码页

  - 打印已下载代码页
  - 选择打印代码页为默认代码页

- 编辑代码页后未保存进行新建、打开或者关闭程序将会提示是否需要保存代码页